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[bookmark: 2]КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
[bookmark: 3]ПОСТАНОВА
[bookmark: 4]від 24 червня 2026 р. N 817
[bookmark: 5]Київ
[bookmark: 6]Про внесення змін до Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку
[bookmark: 7]Кабінет Міністрів України постановляє:
[bookmark: 8]Внести до Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. N 1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2022 р., N 75, ст. 4554; 2023 р., N 67, ст. 3826), зміни, що додаються.
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	[bookmark: 10]Прем'єр-міністр України
	[bookmark: 11]Ю. СВИРИДЕНКО


[bookmark: 12]Інд. 75
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[bookmark: 14]ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2026 р. N 817
[bookmark: 15]ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку
[bookmark: 16]1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
[bookmark: 17]"1. Цей Порядок визначає процедуру віднесення об'єктів, на яких розміщено установку, сховище (резервуар, посудину), трубопровід, машину, агрегат, технологічне устаткування (обладнання), споруду або комплекс споруд, що розташовані в межах об'єкта на поверхні землі або під нею, в яких тимчасово або постійно використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, зберігається одна або декілька небезпечних речовин або категорій речовин чи їх суміш (далі - джерело небезпеки), до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу.".
[bookmark: 18]2. У пункті 2:
[bookmark: 19]1) в абзаці першому слова "кілька небезпечних речовин" замінити словами "декілька небезпечних речовин або категорій речовин чи їх суміш";
[bookmark: 20]2) після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
[bookmark: 21]"Результати ідентифікації враховуються проектною організацією під час визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд.
[bookmark: 22]Суб'єкти господарювання можуть не проводити ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки в разі, коли на об'єкті загальна кількість небезпечних речовин, визначених згідно з пунктом 5 цього Порядку, не перевищує 2 відсотків найменшого нормативу їх порогової маси.".
[bookmark: 23]У зв'язку із цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.
[bookmark: 24]3. У пункті 3:
[bookmark: 25]1) абзаци третій і четвертий виключити;
[bookmark: 26]2) в абзаці п'ятому слова "(до введення Реєстру в дію складається суб'єктом господарювання)" виключити;
[bookmark: 27]3) абзац шостий викласти в такій редакції:
[bookmark: 28]"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законах України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" і "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією".".
[bookmark: 29]4. У пункті 5:
[bookmark: 30]1) в абзаці першому слова "класами небезпечних речовин та категоріями небезпеки" замінити словами "класами небезпечності та категоріями в межах класу небезпеки", а слова "виробничих одиницях" - словами "джерелах небезпеки";
[bookmark: 31]2) після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
[bookmark: 32]"Під час складання переліку небезпечних речовин за класами небезпечності та категоріями в межах класу небезпеки, наведеними в таблиці 2 додатка 1, для кожної небезпечної речовини зазначаються небезпека для здоров'я людини, для об'єктів інфраструктури (фізична небезпека), небезпека для довкілля та інші небезпеки.
[bookmark: 33]Класифікація небезпечності речовин і сумішей здійснюється відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 р. N 539 (Офіційний вісник, 2024 р., N 46, ст. 2864).".
[bookmark: 34]У зв'язку із цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;
[bookmark: 35]3) в абзаці четвертому слова "класів небезпечних речовин або категорій небезпеки" замінити словами "класів небезпечності та категорій в межах класу небезпеки";
[bookmark: 36]4) абзац п'ятий після слів "що їх концентрація зберігається у межах" доповнити словами "загальних або специфічних лімітів концентрації", а слова і цифри "Регламентом (ЄС) N 1272/2008 або його останньої версії, адаптованої до технічного прогресу" замінити словами і цифрами "Технічним регламентом класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 р. N 539".
[bookmark: 37]5. Пункт 6 викласти в такій редакції:
[bookmark: 38]"6. На другому етапі складається перелік джерел небезпеки, які містять або можуть містити небезпечні речовини, визначені згідно з пунктом 5 цього Порядку.".
[bookmark: 39]6. У пункті 7:
[bookmark: 40]1) у першому реченні слова "в кожній окремій виробничій одиниці" замінити словами "в кожному окремому джерелі небезпеки";
[bookmark: 41]2) у другому реченні слова "класу небезпечної речовини (категорії небезпеки), визначеного" замінити словами "класу небезпечності та категорії в межах класу небезпеки, визначених".
[bookmark: 42]7. У пункті 8:
[bookmark: 43]1) у підпункті 1 слова "для сховищ (резервуарів)" замінити словами "для складських приміщень, сховищ, резервуарів";
[bookmark: 44]2) у підпункті 5 слово "магістральних" замінити словами "промислових і магістральних".
[bookmark: 45]8. У пункті 9 слова "класом небезпечної речовини (категорією небезпеки)" замінити словами "класом небезпечності та категорією в межах класу небезпеки".
[bookmark: 46]9. У пункті 10 слова "класом небезпечної речовини (категорією небезпеки)" замінити словами "класом небезпечності та категорією в межах класу небезпеки".
[bookmark: 47]10. У пункті 11:
[bookmark: 48]1) в абзаці першому слова "та навколишнє природне середовище" замінити словами ", небезпеки на довкілля та інші небезпеки";
[bookmark: 49]2) в абзаці другому слова "Загроза для здоров'я людини" замінити словами "Небезпека для здоров'я людини";
[bookmark: 50]3) в абзаці третьому слова "Фізичні загрози для об'єктів інфраструктури" замінити словами "Фізична небезпека";
[bookmark: 51]4) в абзаці четвертому слова "навколишнє природне середовище" замінити словом "довкілля", а слова "Загрози для навколишнього природного середовища" - словами "Небезпека для довкілля";
[bookmark: 52]5) в абзаці п'ятому слова "Інші загрози" замінити словами "Інші небезпеки";
[bookmark: 53]6) абзац шостий виключити.
[bookmark: 54]11. Пункт 12 після слів "рішення про віднесення" доповнити словом "(невіднесення)".
[bookmark: 55]12. Пункт 13 викласти в такій редакції:
[bookmark: 56]"13. До повідомлення за формою ОПН-1 подаються розрахунки, які проводяться під час ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки і оформляються у вигляді розрахунково-пояснювальної записки та враховуються під час перевірки повноти наведеної в ньому інформації.
[bookmark: 57]У розрахунково-пояснювальній записці повинна відображатися інформація про:
[bookmark: 58]технологічні процеси на об'єкті із використанням небезпечних речовин, які тимчасово або постійно використовуються, зберігаються, переробляються, виготовляються, транспортуються;
[bookmark: 59]перелік небезпечних речовин, визначених згідно з пунктом 5 цього Порядку;
[bookmark: 60]вплив небезпечних речовин, які присутні (або які можуть бути присутні) на об'єкті, на здоров'я людини, об'єкти інфраструктури (фізична небезпека), на довкілля та інші небезпеки окремо для кожного виду небезпечних речовин;
[bookmark: 61]кількість і фізичну форму небезпечних речовин за нормальних умов і під час використання їх у технологічному процесі;
[bookmark: 62]специфічні умови експлуатації речовин (температура, тиск та інші важливі умови), за яких небезпечні речовини зберігають, використовують та/або за яких вони можуть створити загрозу виникнення аварій;
[bookmark: 63]фізико-хімічні властивості (наприклад, молекулярна маса, тиск насиченої пари, характерна токсичність, точка кипіння, хімічна активність, в'язкість, розчинність та інші важливі властивості);
[bookmark: 64]максимальну концентрацію речовин у сумішах.
[bookmark: 65]До розрахунково-пояснювальної записки в обов'язковому порядку додаються копії:
[bookmark: 66]паспортів безпечності хімічної продукції;
[bookmark: 67]документа про право власності або користування об'єктом, щодо якого проводиться ідентифікація.
[bookmark: 68]Для об'єктів будівництва також додається проектна документація.".
[bookmark: 69]13. Пункт 17 викласти в такій редакції:
[bookmark: 70]"17. Порядок надання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки, які належать до сфери управління сил оборони (визначених Законом України "Про національну безпеку України"), для включення до Реєстру або виключення з нього встановлюється відповідними органами сил оборони за погодженням із ДСНС.
[bookmark: 71]Розрахунки, які проводяться під час ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, і нормативи порогових мас небезпечних речовин або їх сумішей, що використовуються для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, проводяться відповідно до вимог цього Порядку.
[bookmark: 72]За результатами проведеної процедури ідентифікації відповідними органами сил оборони надається ДСНС узагальнена інформація про ідентифіковані об'єкти підвищеної небезпеки, які перебувають в їх підпорядкуванні.".
[bookmark: 73]14. Пункт 19 виключити.
[bookmark: 74]15. У пункті 21:
[bookmark: 75]1) в абзаці першому слово "Оператор" замінити словами "Суб'єкт господарювання";
[bookmark: 76]2) в абзаці третьому слова "підвищеної небезпеки" виключити;
[bookmark: 77]3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
[bookmark: 78]"виявлення суб'єктом господарювання технічних помилок чи описок під час внесення інформації до Реєстру.
[bookmark: 79]Після прийняття рішення ДСНС відповідно до пункту 14 цього Порядку попередня ідентифікація архівується в Реєстрі.".
[bookmark: 80]16. Пункт 22 викласти в такій редакції:
[bookmark: 81]"22. Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Реєстру здійснюється за рішенням ДСНС на підставі розгляду наданих оператором матеріалів повторної ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки та подання документів, які підтверджують зміну технічних характеристик або кількості джерел небезпеки в разі, коли на об'єкті підвищеної небезпеки зменшена сумарна маса небезпечних речовин порівняно з нормативом порогової маси за індивідуальною масою або класом небезпечності, у результаті чого об'єкт не належить до будь-якого класу об'єктів підвищеної небезпеки.
[bookmark: 82]Також виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Реєстру здійснюється за рішенням ДСНС у разі звернення оператора та подання документів, які підтверджують:
[bookmark: 83]ліквідацію, виведення з експлуатації (списання з балансу) або відчуження об'єкта підвищеної небезпеки;
[bookmark: 84]зміну найменування об'єкта;
[bookmark: 85]зміну форми власності або організаційно-правової форми оператора;
[bookmark: 86]зміну найменування суб'єкта господарювання, імені фізичної особи - підприємця, який експлуатує об'єкт підвищеної небезпеки.".
[bookmark: 87]17. Пункт 25 викласти в такій редакції:
[bookmark: 88]"25. Результати ідентифікації та розрахунки, на підставі яких вони проводилися, зберігаються суб'єктом господарювання протягом усього часу експлуатації об'єкта.".
[bookmark: 89]18. У додатках до Порядку:
[bookmark: 90]1) у додатку 1:
[bookmark: 91]пункт 1 викласти в такій редакції:
[bookmark: 92]"1. Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки порогові маси небезпечних речовин установлюються за індивідуальними назвами для небезпечних речовин, які мають індивідуальні властивості (таблиця 1), а також за класами небезпечності та категоріями в межах класу небезпеки, які мають однорідні (подібні) індивідуальні властивості залежно від виду небезпеки, поєднані в секції: секція "H" - "Небезпека для здоров'я людини", секція "P" - "Фізична небезпека", секція "E" - "Небезпека для довкілля" і секція "O" - "Інші небезпеки" (таблиця 2).";
[bookmark: 93]у таблиці 1:
[bookmark: 94]у графі "Індивідуальні назви небезпечних речовин":
[bookmark: 95]у позиції 18 графу викласти в такій редакції:
[bookmark: 96]"Зріджені легкозаймисті гази, категорія 1 або 2 (зокрема зріджений нафтовий газ) і природний газ (пункт 8 примітки до таблиці 1)";
[bookmark: 97]у позиції 34 графу викласти в такій редакції:
[bookmark: 98]"Нафтопродукти та інші види палива:
[bookmark: 99](а) бензини та нафта
[bookmark: 100](б) керосини (зокрема реактивне паливо) та лігроїни
[bookmark: 101](в) газойлі (зокрема, дизельне паливо, пічне паливо та газойлеві суміші)
[bookmark: 102](г) важкі види нафтового палива
[bookmark: 103](ґ) інші види палива, які використовуються в таких самих цілях і мають такі самі властивості щодо займистості і загроз для довкілля, як і продукти, зазначені у підпунктах (а) - (г)";
[bookmark: 104]у позиціях 42 - 48 у графі слова і цифри "пункт 10 примітки" замінити словами і цифрами "пункт 15 примітки до таблиці 1";
[bookmark: 105]у назві графи "Номер CAS (примітка 1)" слово і цифру "примітка 1" замінити словами і цифрами "примітки 1 до таблиці 1";
[bookmark: 106]у примітках до таблиці 1:
[bookmark: 107]в абзаці другому пункту 2 слова "займистих/органічних" замінити словами "легкозаймистих/органічних";
[bookmark: 108]доповнити примітки пунктом 15 такого змісту:
[bookmark: 109]"15. У разі коли небезпечна речовина належить до класу небезпечних речовин "Легкозаймисті рідини" (категорія P5a або P5b таблиці 2), для цілей ідентифікації застосовують найменшу порогову масу.";
[bookmark: 110]у таблиці 1 і пунктах приміток до неї слово "примітки" замінити словами і цифрою "примітки до таблиці 1";
[bookmark: 111]у таблиці 2:
[bookmark: 112]у назві таблиці слова "класами небезпечних речовин та категоріями небезпеки" замінити словами "класами небезпечності та категоріями в межах класу небезпеки";
[bookmark: 113]назву графи "Класи небезпечних речовин та категорії небезпеки" викласти в такій редакції:
[bookmark: 114]"Класи небезпечності та категорії в межах класу небезпеки речовин відповідно до Технічного регламенту";
[bookmark: 115]назву розділу "Секція "H" Загрози для здоров'я людини (пункт 1 примітки)" викласти в такій редакції:
[bookmark: 116]"СЕКЦІЯ "H" Небезпека для здоров'я людини
(пункт 1 примітки до таблиці 2)";
[bookmark: 117]у розділі "Секція "P" Фізичні загрози для об'єктів інфраструктури (пункти 2 - 45 примітки)":
[bookmark: 118]назву розділу викласти в такій редакції:
[bookmark: 119]"СЕКЦІЯ "P" Фізична небезпека
(пункти 2 - 45 примітки до таблиці 2)";
[bookmark: 120]у тексті розділу слова "температурою займання" замінити словами "температурою спалаху";
[bookmark: 121]доповнити розділ такими позиціями:
	[bookmark: 122]"P9a ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТВЕРДІ РЕЧОВИНИ
Легкозаймисті тверді речовини, категорія 1
	[bookmark: 123]50
	[bookmark: 124]10
	[bookmark: 125]2

	[bookmark: 126]P9b ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТВЕРДІ РЕЧОВИНИ
Легкозаймисті тверді речовини, категорія 2
	[bookmark: 127]200
	[bookmark: 128]50
	[bookmark: 129]12,5";


[bookmark: 130]назву розділу "Секції "E" Загрози для навколишнього природного середовища" викласти в такій редакції:
[bookmark: 131]"СЕКЦІЯ "E" Небезпека для довкілля";
[bookmark: 132]у розділі "Секція "O" Інші загрози":
[bookmark: 133]назву розділу викласти в такій редакції:
[bookmark: 134]"СЕКЦІЯ "O" Інші небезпеки";
[bookmark: 135]у позиції "O2 Речовини та суміші, які у разі контакту з водою виділяють займисті гази, категорія 1" слова "які у разі контакту з водою виділяють займисті гази" замінити словами "які при контакті з водою виділяють легкозаймисті гази";
[bookmark: 136]у позиції "O3 Речовини та суміші з характеристикою небезпеки EUH029 (можуть утворювати вибухонебезпечні пероксиди)" слова "можуть утворювати вибухонебезпечні пероксиди" замінити словами "при контакті з водою виділяють токсичні гази";
[bookmark: 137]доповнити розділ такими позиціями:
	[bookmark: 138]"O4 Речовини та суміші з характеристикою небезпеки EUH019 (можуть утворювати вибухові пероксиди)
	[bookmark: 139]200
	[bookmark: 140]50
	[bookmark: 141]12,5

	[bookmark: 142]O5 Речовини з характеристикою EUH 018 (під час використання можуть утворюватися легкозаймисті / вибухові суміші парів та повітря)
	[bookmark: 143]200
	[bookmark: 144]50
	[bookmark: 145]12,5";


[bookmark: 146]слово "Примітки:" замінити словами і цифрою "Примітки до таблиці 2:";
[bookmark: 147]у примітках до таблиці 2:
[bookmark: 148]перше речення пункту 1 викласти в такій редакції: "Залежно від характеру небезпеки для здоров'я людей речовини можуть бути віднесені до класів небезпечності H1 і H2 за параметрами гострої токсичності в разі однократного введення у шлунок або нанесення на шкіру, а також інгаляційного впливу протягом чотирьох годин.";
[bookmark: 149]в абзаці першому пункту 2, підпункті 2 пункту 6 слова "навколишнє природне середовище" в усіх відмінках замінити словом "довкілля" у відповідному відмінку;
[bookmark: 150]абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
[bookmark: 151]"10. Аерозолі, що мають у масі більш як 1 відсоток легкозаймистих компонентів, належать до категорії 1 або категорії 2 за таким принципом:";
[bookmark: 152]пункт 11 викласти в такій редакції:
[bookmark: 153]"11. Аерозолі, що не відповідають категорії 1 або 2, повинні класифікуватися за категорією 3 (негорючі аерозолі).";
[bookmark: 154]у пункті 12 слова і цифру "категорії небезпеки 1" замінити словом і цифрою "категорії 1";
[bookmark: 155]пункти 23 і 24 викласти в такій редакції:
[bookmark: 156]"23. До класу небезпечності "Легкозаймисті рідини" належать рідини, температура спалаху яких не перевищує 60° C.
[bookmark: 157]24. Для класифікації небезпечності легкозаймистої рідини враховують дані щодо її температури спалаху і температури кипіння.
[bookmark: 158]Легкозаймисті рідини залежно від температури спалаху і початкової температури кипіння (точка кипіння) мають три категорії в межах класу небезпеки:
[bookmark: 159]категорія 1 - температура спалаху нижча ніж 23° C і початкова температура кипіння (точка кипіння) нижча або дорівнює 35° C;
[bookmark: 160]категорія 2 - температура спалаху нижча ніж 23° C і початкова температура кипіння (точка кипіння) вища ніж 35° C;
[bookmark: 161]категорія 3 - температура спалаху більша або дорівнює 23° C і нижча або дорівнює 60° C.";
[bookmark: 162]пункт 26 викласти в такій редакції:
[bookmark: 163]"26. Легкозаймиста тверда речовина - тверда речовина або суміш, що є легкогорючою чи може спричиняти пожежу внаслідок тертя.
[bookmark: 164]Легкогорючі тверді речовини - порошкоподібні, гранульовані чи пастоподібні небезпечні речовини або суміші, які легко займаються за короткочасної дії джерела запалювання та швидко поширюють полум'я.";
[bookmark: 165]абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:
[bookmark: 166]"27. Легкозаймисті тверді речовини мають дві категорії в межах класу небезпечності:";
[bookmark: 167]у пункті 31 слово "класу" замінити словами "класу небезпечності";
[bookmark: 168]абзац перший пункту 40 викласти в такій редакції:
[bookmark: 169]"40. Залежно від характеру небезпеки для довкілля небезпечні речовини належать до класів небезпечності, які:";
[bookmark: 170]пункт 52 викласти в такій редакції:
[bookmark: 171]"52. Відповідно до пункту 24 приміток до таблиці 2 рідини з температурою спалаху вище 35° C, але не вище 60° C не повинні бути класифіковані за категорією 3, якщо в результаті випробування на стійкість горіння (L.2, Частина III, пункт 32 Рекомендацій ООН з перевезення небезпечних вантажів (Посібник з випробувань та критеріїв) отримані негативні результати. Однак це положення не діє за особливих умов, таких, як висока температура або тиск, у зв'язку з якими такі рідини включено до цього рядка.";
[bookmark: 172]пункти 53 і 54 виключити;
[bookmark: 173]у таблиці 2 і примітках до неї:
[bookmark: 174]слова "клас небезпечних речовин", "категорія небезпеки", "займистий" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "клас небезпечності", "категорія в межах класу небезпеки", "легкозаймистий" у відповідному відмінку і числі;
[bookmark: 175]слово "примітки" замінити словами і цифрою "примітки до таблиці 2";
[bookmark: 176]2) у додатку 2:
[bookmark: 177]виключити таку позицію:
[bookmark: 178]"Інформація про попереднє найменування об'єкта підвищеної небезпеки та власника (у разі, коли об'єкт передано новому власнику із урахуванням пункту 25 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку)";
[bookmark: 179]назву розділу "Відомості про юридичну або фізичну особу - підприємця, що провела ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки (у разі залучення)" виключити;
[bookmark: 189]слова
	[bookmark: 180]"Найменування __________________________________
[bookmark: 181]Коди діяльності згідно з КВЕД __________________________________
[bookmark: 182]Юридична адреса __________________________________
[bookmark: 183]Посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) виконавця ____________________________"


[bookmark: 184]виключити;
[bookmark: 190]у тексті додатка:
[bookmark: 185]слова "клас небезпечної речовини (категорія небезпеки)", "клас небезпечних речовин" замінити відповідно словами "клас небезпечності та категорія в межах класу небезпеки", "клас небезпечності";
[bookmark: 186]слова "(виробничій одиниці)", "(виробничих одиниць)", "(виробничі одиниці)" виключити.
[bookmark: 187]____________
[bookmark: 188]
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